**1. SZÁMÚ FÜGGELÉK**

**DISZPOZÍCIÓ**

**Haszonjármű kerékszerelő gép (13”-27”), a szereléshez szükséges tartozékokkal**

**Műszaki követelmények:**

Haszongépjármű gumiszerelőgépek autóbuszok abroncsainak szereléséhez.

Javasolt típus: Giuliano S 557 tgk. gumiszerelőgép

**Elvárás:**

* Elektro-hidraulikus működés
* Felhasználható tömlős étömlő nélküli kerekekhez
* Lenyomó tányér és kampó
* Mobil kezelő egység
* Elektromos kerékforgatás
* Hidraulikus lenyomatás
* Önközpontosító keréktárcsa megfogás
* Kézi bontófej forgatás

**Műszaki paraméterek:**

* Szerelhető keréktárcsa átmérő: 13”-27”
* Maximális kerékátmérő: 63” (1600 mm)
* Maximális kerékszélesség: 30,5” (780 mm)
* Maximális keréksúly: 1500 kg
* Üzemi nyomás: 0-130 bar
* Tápfeszültség: 380 V / 50 Hz 3 fázis
* Maximális befoglaló méret: 1460x1550x860 mm

**Tartozékok és kiegészítők a kerékszerelő géphez:**

* Felni csipesz: Szorító fogó tgk. kerékszerelőkre, könnyűfém keréktárcsákhoz, kerékabroncs mélyágyban tartásához.
* Gumi puffer: Nagynyomású, gumiabroncs fúvató. Kapacitás: 25L
* Teher alubefogó készlet.
* 1 db szerelővas támasztó

**Egyéb:**

* Üzemeltetést végzők részére a kerékszerelő gép használatáról oktatást kell tartani, melyet bizonylatozni szükséges.
* Az üzembe helyezés előtt üzempróba szükséges.
* Telepítési helyszín: BKV Zrt. Trolibusz divízió (1101 Budapest, Zách utca 8.)

**Dokumentációk:**

* EK megfelelőségi nyilatkozat.
* Magyar nyelvű kezelési karbantartási utasítás
* Minősítő irat a szabványossági felülvizsgálatról (elektromos)