**Műszaki diszpozíció**

1. **Lépcsőkocsik felújítása**

A javítás során a lépcső kocsik tisztítását, a kopások, törések javítását, a teljes lépcsőkocsi felületkezelését kell elvégezni. A javított lépcső kocsiknak meg kell felelniük a vonatkozó rajzdokumentációkban előírt követelményeknek (egytengelyűség, furat méretek, és helyzetek). Műszaki dokumentáció hiányában a lépcső kocsik minőségének meg kell egyezniük egy mintadarab minőségével.

A javított lépcső kocsik teherbírásának meg kell felelniük az érvényben lévő MSZ EN 115-1 szabvány előírásainak mind a statikus, mind a dinamikus teherbírás tekintetében! Megfelelőségi nyilatkozattal igazolni kell, hogy a javított lépcsőkocsik megfelelnek a fent hivatkozott szabványi követelményeknek.

A lépcső kocsik teherbírását a Megrendelő mérésekkel ellenőrizheti! Amennyiben a mérési eredmények alapján a lépcső kocsi teherbírása nem éri el az előírt követelményeket, úgy az adott lépcső kocsi felújítását a Vállalkozónak díjmentesen meg kell ismételnie az előírt követelmények teljesítése érdekében.

A javított lépcső kocsikat azonosítóval kell ellátni. Az azonosítást úgy kell megoldani, hogy az azonosító jel üzemszerű körülmények között funkcióját minimum 2 évig el tudja látni.

1. **Lépcső kocsi alkatrészek javítása**

ET lépcső kocsi járófelület, küszöb, homlokborítás sérült elemeinek javítása.

A javított alkatrészeknek meg kell felelni a vonatkozó rajzdokumentációkban előírt követelményeknek. Műszaki dokumentáció hiányában a javítás minőségének meg kell egyeznie egy mintadarab minőségével.

A Vállalkozónak felkérésre lehetőséget kell biztosítani Megrendelő szakemberei részére gyártás-, és javításközi ellenőrzésre.