BKV Zrt. V-358/17

7.sz. melléklet

 Műszaki követelmények(diszpozíció)

1. Műszaki követelmények (diszpozíció) meghatározása:

- Szükséges hatósági engedélyek beszerzése és ügyintézése

- Ideiglenes emelő szerkezet kiépítése, bontása

- Tisztítás előtti leszívási görbe felvétele, próbaszivattyúzással 72 órás vízhozam mérés bizonylaton

- Csápos kút környezetét az elöntéstől (zagy kiáramlás) meg kell védeni. A tevékenység a vasút forgalmat nem veszélyeztetheti

 - Meglévő kiépített csővezetékek megbontása, szerelési közdarabok beépítése, deponálás az akna fenekén, visszaépítés tömítések és csavarok cseréjével együtt

- Csápok tisztítás előtti kamerás vizsgálata, ennek kiértékelése, dvd-re való átmásolása

- Csápok tisztítása nagynyomású berendezéssel 500-700 bar nyomással folyamatos szivattyúzás mellett 3 db csápon cca.  120 méter csáphosszon (Szabadság tér); 2 db csápon cca. 180 méter csáphosszon (Újpest-központ)

- Kútpalást tisztítása teljes felületen nagynyomású berendezéssel kézi pisztolyozással cca. 300 bar nyomással, összekötő és ejtő vezetékek szükség szerinti tisztítása

- Csápok tisztítás utáni kamerás vizsgálata kiértékelése, rögzítése, átadása Megrendelő részére

- Kútfenék tisztítása, kútfenéken található anyag bezsákolása, bizonylatolt elszállítása

- Tisztítás utáni leszívási görbe felvétele, 72 órás bizonylatolt vízhozam mérés

- Csápokhoz tartozó rögzítő fémszerkezetek korróziómentesítése, festése 3 rétegben, alpintechnikai módszerrel kiépített mesterséges szellőztetés mellett. Újpest-központ esetében a fémszerkezet festését (érintkezik a vízzel) élelmiszerbiztonsági engedéllyel rendelkező festékkel szükséges bevonni. Mindenben meg kell felelni az ivóvíz minőségi követelményeinek.

- ideiglenes melléklétesítmények bontása, kiszállítása

Kutanként eltérő feladatok meghatározása:

Csápokon lévő tolózárak esetében az alább felsorolt cseréket valamint a fennmaradó tolózáraknál a helyszíni felújításokat szükséges elvégezni.

Újpest Központ

* csáp végén NA 200 tolózár csere (1 db)

Szabadság tér

* csápok végén NA 200 tolózár csere (2 db)
* gyűjtővezetéken NA 300 tolózár csere