## számú függelék

Monitoring kutak éves méretési kötelezettségei:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telephelyek | Kút mennyisége (db) | Vizsgálatok mennyisége (alkalom/év) | Nettó egységár (Ft/kút/alkalom) | Összesen:(db\*alkalom\*egységár) |
| Kelenföld Autóbusz Járműtelep környezethasználati monitoring kút (TPH) | 5 | 2 |   |  |
| Dél- Pest Autóbusz Járműtelep környezethasználati monitoring kút (TPH, ÁVK, nehézfém) | 2 | 4 |   |  |
| É-D Metró Járműtelep környezethasználati monitoring kút (TPH, nehézfém) | 2 | 2 |   |  |
| Csepel HÉV Járműtelep környezethasználati monitoring kút (TPH, BTEX, toxikus nehézfém) | 4 | 2 |   |  |
| Kőbánya Autóbusz- Trolibusz Járműtelep környezethasználati monitoring kút (TPH-GC, ÁVK, összes toxikus fém**)** | 1 | 4 |   |  |
| Kőbánya Autóbusz-Trolibusz Járműtelep ipari kút (TPH) | 2 | 1 |   |  |
| Kelenföld Autóbusz Járműtelep kármentesítési monitoring kút (TPH) | 1 | 2 |   |  |

Monitoring kutakhoz kapcsolódó opcionális feladatok, melyek érékelésre nem kerülnek, de az esetleges előfordulás miatt tájékoztató jelleggel kérjük megadni:

|  |  |
| --- | --- |
| **Feladat megnevezése** | **Nettó egységár**  |
| Új monitoring kút fúrása (100 mm feletti csőátmérővel) (Ft / fm) |   |
| Új monitoring kút fúrása (100 mm alatti csőátmérővel) (Ft / fm) |  |
| Monitoring kút eltömedékelése (100 mm alatt) (Ft / fm) |   |
| Monitoring kút eltömedékelése (100 mm felett) (Ft / fm) |   |
| Monitoring kút eltömedékelése után benyújtandó részletes műszaki dokumentáció elkészítése (telephelyenként az összes eltömedékelt kútra egy műszaki dokumentáció benyújtásával) (Ft / dokumentáció) |   |
| Talajminta vizsgálat TPH-ra (Ft / talajminta) |   |
| Talajminta vizsgálat TPH+BTEX-re (Ft / talajminta) |   |
| Talajminta vizsgálat ÁVK (Ft / talajminta) |   |
| Talajminta vizsgálat fémek, félfémek (Ft / talajminta) |   |
| Monitoring záródokumentáció vagy Kármentesítési monitoring záró dokumentáció készítése (Ft / dokumentáció) |   |
| Monitoring kutak mintavételre alkalmassá tétele feliszapolódás esetén tisztító szivattyúzással (Ft / kút) |   |
| Új monitoring kút fúrása illetve monitoring kutak mintavételre alkalmassá tétele fizikai sérülés esetén, a kút újrafúrásával 100 mm feletti csőátmérővel, a szükséges javítási munkákkal (Ft / fm) |   |
| Monitoring kút(ak) eltömedékelésére és új kút(ak) létesítésére vízjogi engedély készítése a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint (telephelyenként az összes kútra egy vízjogi engedély benyújtásával) (Ft / dokumentáció) |   |
| Monitoring kút(ak) vízjogi üzemeltetési engedélyének készítése a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint (telephelyenként az összes kútra egy vízjogi engedély benyújtásával) (Ft / dokumentáció) |   |