## számú FÜGGELÉK

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

1. **A mérési feladat meghatározása:**

A mérés során a kerekekre jutó terhelést kell mérni, mobil kerékerőmérő eszközzel.

A kerékerőt század pontossággal kell mérni.

A mérési feltételeket az ajánlatkérő által kijelölt helyen a vállalkozó alakítja ki.

A járműtelepeken és a kocsiszínekben nagymértékű átépítésre nincs lehetőség. Mindezen feltételek megismerése érdekében az ajánlattételi időszakban, egy előre egyeztetett időpontban helyszíni bejárást biztosítunk.

A mérés az érintett Vontatási Szolgálat felügyelete mellett végezhető. A mérési eredményekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek eredeti példányát az ajánlatkérő részére át kell adni. A méréseket Csepel-Ráckeve Vontatási Szolgálat ütemezése szerint, és kocsinként kell elvégezni.

Mérlegelési Jegyzőkönyv mintája az 1. számú mellékletben csatolva.

1. **A mérendő járművek műszaki adatai:**

***MXA típusú motorkocsi***

Nyomtáv: 1435 mm

Ütközők közötti távolság: 17810 mm

Forgóvázak száma: 2 db

Forgócsap távolság: 9800 mm

Tengelyek száma: 4 db

Tengelytáv egy forgóvázon belül: 2000 mm

Tömeg: 33,5 t

Tengelyterhelés: 8,75 t

***PXXVIIIA típusú pótkocsi***

Nyomtáv: 1435 mm

Ütközők közötti távolság: 17810 mm

Forgóvázak száma: 2 db

Forgócsap távolság: 9800 mm

Tengelyek száma: 4 db

Tengelytáv egy forgóvázon belül: 2000 mm

Tömeg: 24,2 t

Tengelyterhelés: 6,05 t

***MX típusú motorkocsi***

Nyomtáv: 1435 mm

Ütközők közötti távolság: 17810 mm

Forgóvázak száma: 2 db

Forgócsap távolság: 9800 mm

Tengelyek száma: 4 db

Tengelytáv egy forgóvázon belül: 2000 mm

Tömeg: 35,8 t

Tengelyterhelés: 8,95 t

***PXXVIII típusú pótkocsi***

Nyomtáv: 1435 mm

Ütközők közötti távolság: 17810 mm

Forgóvázak száma: 2 db

Forgócsap távolság: 9800 mm

Tengelyek száma: 4 db

Tengelytáv egy forgóvázon belül: 2000 mm

Tömeg: 24,2 t

Tengelyterhelés: 6,05 t

***MIXA típusú motorkocsi***

Nyomtáv: 1435 mm

Ütközők közötti távolság: 18200 mm

Forgóvázak száma: 2 db

Forgócsap távolság: 9600 mm

Tengelyek száma: 4 db

Tengelytáv egy forgóvázon belül: 2000 mm

Tömeg: 37,5 t

Tengelyterhelés: 9,375 t

***PXXVA típusú pótkocsi***

Nyomtáv: 1435 mm

Ütközők közötti távolság: 17810 mm

Forgóvázak száma: 2 db


Forgócsap távolság: 9600 mm

Tengelyek száma: 4 db

Tengelytáv egy forgóvázon belül: 2000 mm

Tömeg: 26 t

Tengelyterhelés: 6,5 t

****