**1/a sz. melléklet**

**KAPASZKODÓK LEÍRÁSA ÉS ÁRAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Adatok (mm)** **L x D** | **Db/kocsi** | **Szín** | **Felület / db** | **Egységár****Ft/kocsi** |
| Kapaszkodó rúd 1 ülésdobozon, heg | 1872 x Ø35 | 14 | RAL 6026 | kb. 0,212 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd 2 ülésdobozon, heg | 1872 x Ø35 | 10 | RAL 6026 | kb. 0,212 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd keresztben | 1790 x Ø35 | 12 | RAL 7047 | kb. 0,197 m2 |  |
| Kapaszkodó T idom |  | 24 | RAL 7047 | kb. 0,007 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd mennyezethez, heg | 1515 x Ø35 | 40 | RAL 7047 | kb. 0,174 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd 2 mennyezethez, heg | 1715 x Ø35 | 2 | RAL 7047 | kb. 0,196 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd 1 ajtónál, heg | 1391 x Ø35 | 8 | RAL 6026 | kb. 0,195 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd 2 ajtónál, heg | 1391 x Ø35 | 8 | RAL 6026 | kb. 0,188 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd 5 ajtónál, heg | 1391 x Ø35 | 2 | RAL 6026 | kb. 0,188 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd 6 ajtónál, heg | 1391 x Ø35 | 2 | RAL 6026 | kb. 0,188 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd 7 ajtónál, heg | 1471 x Ø35 | 2 | RAL 6026 | kb. 0,173 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd 8 ajtónál, heg | 1471 x Ø35 | 2 | RAL 6026 | kb. 0,173 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd átjárónál, heg | 1102 x Ø35 | 20 | RAL 6026 | kb. 0,127 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd válaszfalnál, heg | 2144 x Ø35 | 2 | RAL 6026 | kb. 0,242 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd 3 mennyezethez, kompl | 1715 x Ø35 | 2 | RAL 7047 | kb. 0,197 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd 3 ajtónál, heg | 1391 x Ø35 | 4 | RAL 6026 | kb. 0,188 m2 |  |
| Kapaszkodó rúd 4 ajtónál, heg | 1391 x Ø35 | 4 | RAL 6026 | kb. 0,188 m2 |  |
| Kapaszkodó kerekesszéknél heg | 1332 x Ø35 | 2 | RAL 6026 | kb. 0,159 m2 |  |
| Kúpos hüvely | 95 x Ø45 | 24 | RAL 6026 | kb. 0,013 m2 |  |
| Kapaszkodó ferde talapzat, átjáróhoz | 52 x Ø48 | 20 | RAL 6026 | kb. 0,016 m2 |  |
| Heveder rögzítő fül kerekesszéknél |  | 4 | RAL 6026 | kb. 0,003 m2 |  |
| Kapaszkodó talp |  | 24 | RAL 6026 | kb. 0,002 m2 |  |
| Takaró gyűrű | 35 x Ø35 | 2 | RAL 6026 | kb. 0,004 m2 |  |
| Ajtó kitámasztó görgő fedél, jobb |  | 16 | RAL 7047 | kb. 0,02 m2 |  |
| Ajtó kitámasztó görgő fedél, bal |  | 16 | RAL 7047 | kb. 0,02 m2 |  |