**Textilipari termékek zászlók és lobogók beszerzése**

**Műszaki követelmények:**

*I.) rész esetében:*

Ajánlattevő által benyújtott ajánlatból ajánlatkérő számára egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a szállításra ajánlott áruk a méretek, a minőség és anyagminőség, illetve a műszaki tűréshatárok tekintetében egyenértékűek a beszerezni kívánt árukkal.

Ajánlattevő szavatolja, hogy az általa szállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibákból, melyek az Ajánlattevő cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek.

*II. rész esetében:*

A zászlóknak – kültéri használat mellett – az anyag szakadása, vetemedése nélkül, a nyomatoknak fakulás-mentesen, a varrásoknak foszlás mentesen, a kialakított rögzítési megoldásoknak sérülésmentes állapotban kell megmaradniuk a szavatossági idő alatt.

* *Budapest zászló autóbuszra,* (789-111-0015) 18x33 cm, egyenlő szárú háromszög alak. Anyaga kültéri használatra alkalmas, uv álló hurkolt poliészter. Nyomtatás, kivitel és varrás a jelenleg a BKV Zrt-nél használatban lévő járműzászlóval megegyező. Rögzítése a rövid oldalán visszahajtott, rúdra hűzást biztosító, elvarrt bújtatóval.
* *Nemzeti zászló autóbuszra* (78-111-0019) 18x33 cm, egyenlő szárú háromszög alak. Anyaga kültéri használatra alkalmas, uv álló, hurkolt poliészter. Kivitel: nemzeti színekkel nyomtatva, varrás a jelenleg a BKV Zrt-nél használatban lévő járműzászlóval megegyező. Rögzítése a rövid oldalán visszahajtott, rúdra húzást biztosító elvarrt bújtatóval.
* *Sima nemzeti (piros,-fehér-zöld)* villamos és HÉV zászló (789-111-0013) 33x60 cm, egyenlő szárú háromszög alak. Anyaga kültéri használatra alkalmas, uv. álló, hurkolt poliészter. Kivitel; nemzeti színekkel nyomtatva, varrás a jelenleg a BKV Zrt-nél használatban lévő járműzászlóval megegyező. Rögzítése a rövid oldalán visszahajtott, rúdra húzást biztosító elvarrt bújtatóval.
* *Zászló Budapest* (789-111-0014) 33x60 cm, egyenlő szárú háromszög alak. Anyaga kültéri használatra alkalmas, uv. álló, hurkolt poliészter. Kivitel; nemzeti színekkel nyomtatva, varrás a jelenleg a BKV Zrt-nél használatban lévő járműzászlóval megegyező. Rögzítése a rövid oldalán visszahajtott, rúdra húzást biztosító elvarrt bújtatóval