|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ssz**  | **Eszköz megnevezése** | **Műszaki követelmények** | **Ajánlattevő által ajánlott márka és típus pontos megjelölése (és teljesítmény, méretek megadása)** | **ME** | **Tervezett mennyiség [12 hónapra]** | **Egységár****(Ft/db)** |
|  1  | ÁLLÓ VENTILÁTOR | Méret: 16" (40,6cm), 3 sebességfokozat, állítható magasság, függőlegesen állítható légáramirány, kapcsolható automata vízszintes forgatás, teljesítmény: max. 45 W,halk működés, könnyen összeilleszthető |   | db | 8 |  |
|  2  | ÁLLÓ VENTILÁTOR TÁVIRÁNYÍTÓVAL | Méret: 16" (40,6cm), 3 sebességfokozat, távirányító, állítható magasság,függőlegesen állítható légáramirány, kapcsolható automata vízszintes forgatás,teljesítmény: max. 45 W, halk működés, könnyen összeilleszthető |   | db | 23 |  |
|  3  | ASZTALI VENTILÁTOR I. | Méret: 9" (23 cm), min. 2 sebességfokozat, függőlegesen állítható légáramirány,kapcsolható automata vízszintes oszcillálás, teljesítmény: max. 25 W,halk működés, könnyen összeilleszthető |   | db | 3 |  |
|  4  | ASZTALI VENTILÁTOR II. | Méret: 12" (30,5cm) ,3 sebességfokozat,függőlegesen állítható légáramirány, kapcsolható automata vízszintes legyező funkció,teljesítmény: 40 W, halk működés (<42 dB(A)), könnyen összeilleszthető |   | db | 60 |  |
|  5  | ÁTFOLYÓ ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ | Teljesítmény: 4-7 kW, falra szerelhető, hő kioldó biztosíték, üzemjelző lámpa , 230 V AC |   | db | 18 |  |
|  6  | ELEKTROMOS BOILER 10L | hőtárolós, 10 literes, teljesítmény: 2000-2500 W, szabályozható vízhőmérséklet, falra szerelhető, alsó beépítés is lehetséges, műanyag burkolat, fehér |   | db | 48 |  |
|  7  | ELEKTROMOS BOILER 5L | hőtárolós, 5 literes, teljesítmény: 1000-1500 W, szabályozható használati melegvíz-hőmérséklet, falra szerelhető, alsó beépítés lehetséges, műanyag burkolat, fehér,  |   | db | 23 |  |
|  8  | ELEKTROMOS FALI FŰTŐKÉSZÜLÉK I. | PTC fűtés, magas hő hatékonyság, ventilálás / meleg / forró levegő opció, túlmelegedés elleni védelem, falra szerelhető v asztalra tehető, távirányító, fény visszajelzés, 7,5 órás időzítő, tűzálló műanyag burkolat, IP22, 1000W/2000W |   | db | 12 |  |
|  9  | ELEKTROMOS FALI FŰTŐKÉSZÜLÉK II. | Ventilálás / meleg / forró levegő opció, túlmelegedés elleni védelem, falra szerelhető v asztalra tehető, áram jelző fény, tűzálló műanyag burkolat, IP21, 1000W/2000W |   | db | 11 |  |
|  10  | ELEKTROMOS FŐZŐLAP | egykarikás hagyományos elektromos főzőlap, 1500 W, rozsdamanetes acél burkolat, jelzőlámpa, hőmérséklet szabályozó, öntött vas főzőlap 150mm átmérő, legalább 4 teljesítmény-fokozat |   | db | 26 |  |
|  11  | ELEKTROMOS FŐZŐLAP, DUPLA | kétkarikás hagyományos elektromos főzőlap, kb. 2500 W, rozsdamanetes acél burkolat, jelzőlámpa, hőmérséklet szabályozó főzőlaponként legalább 4 teljesítmény-fokozat, öntött vas főzőlap 150mm - 185mm átmérő |   | db | 64 |  |
|  12  | ELEKTROMOS OLAJPANEL FŰTŐTEST I. | Mechanikus termosztát, működést jelző fény, túlmelegedés elleni védelem, fröccsenés elleni védelem IPX4, Alumínium fűtő elem, álló v falra szerelhető, IPX4, 500 W/1000 W, legalább 3 teljesítmény-fokozatban állítható |   | db | 1 |  |
|  13  | ELEKTROMOS OLAJPANEL FŰTŐTEST II. | Mechanikus termosztát, működést jelző fény, túlmelegedés elleni védelem, fröccsenés elleni védelem IPX4, Alumínium fűtő elem, álló v falra szerelhető, IPX4, 950 W/1900 W legalább 3 teljesítmény-fokozatban állítható |   | db | 2 |  |
|  14  | ELEKTROMOS OLAJPANEL FŰTŐTEST III. | Panel fűtőtest, konvekciós szerkezeti kialakítás, gyors felmelegedés és hővezetés, nagy hő kibocsátás, magas hatásfok, gyors hő áramoltatás, biztonsági termosztát, falra is szerelhető, LCD kijelző, üveg panel érintő képernyővel, 24 órás időzítő, távirányító, 2000 W, legalább 3 teljesítmény-fokozatban állítható |   | db | 1 |  |
|  15  | ELEKTROMOS OLAJRADIÁTOR I. | 7 tagú fűtőtest, teljesítmény: max 1500W , 3 fűtési fokozat, túlmelegedés elleni védelem, könnyen mozgatható kerekekkel, egyszerű üzemeltetés, vezeték tárolás, hőfokszabályozó (fokozatmentes vagy legkevesebb 3 fokozatú) |   | db | 25 |  |
|  16  | ELEKTROMOS OLAJRADIÁTOR II. | 9 tagú fűtőtest, teljesítmény: max 2000W, 3 fűtési fokozat, túlmelegedés elleni védelem, könnyen mozgatható kerekekkel, egyszerű üzemeltetés, vezeték tárolás, hőfokszabályozó (fokozatmentes vagy legkevesebb 3 fokozatú) |   | db | 42 |  |
|  17  | ELEKTROMOS OLAJRADIÁTOR III. | 11 tagú fűtőtest, teljesítmény: max. 2500W, 3 fűtési fokozat, túlmelegedés elleni védelem, könnyen mozgatható kerekekkel, egyszerű üzemeltetés, vezeték tárolás, hőfokszabályozó |   | db | 68 |  |
|  18  | ENERGIATAKARÉKOS FŰTŐPANEL | Teljesítmény: 600 W; tápfeszültség 230 V AC ; mechanikus termosztát; méretek: kb. 500 × 300 mm |   | db | 1 |  |
|  19  | FALI VONALI HŐSUGÁRZÓ | Teljesítmény legalább 1200-1550W, legalább két fokozatban szabályozható teljesítmény |   | db | 3 |  |
|  20  | HŐSUGÁRZÓ | Kerámia hősugárzó, 750-1500W, túlmelegedés elleni védelem, állítható hőmérséklet szabályozó, működést jelző fény, biztonsági kikapcsolás borulás esetén  |   | db | 17 |  |
|  21  | HŰTŐBOX | Hordozható abszorpciós hűtőszekrény 24 literes, 230 V / 24V tápfeszültség, 50-70 W felvett elektromos teljesítmény |   | db | 3 |  |
|  22  | HŰTŐ-FŰTŐLÁDA | 45 literes, elektromos hűtő-fűtőláda, AC/DC 12 V-ról és hálózatról is üzemeltethető50-60 W |   | db | 5 |  |
|  23  | HŰTŐ-FŰTŐTÁSKA I. | 24 literes, elektromos autós hűtő-fűtőtáska, 12V-ról üzemeltethető, 45-55 W |   | db | 1 |  |
|  24  | HŰTŐ-FŰTŐTÁSKA II. | 24 literes, elektromos autós hűtő-fűtőtáska, AC/DC 12V-ról és hálózatról is üzemeltethető50-60 W |   | db | 1 |  |
|  25  | HŰTŐSZEKRÉNY 120 L | 120 literes, legalább 18 literes fagyasztórekesz, egyajtós, szabadon álló, megfordítható ajtónyitás, legalább 2 polc, ajtóbelsőn tároló rekeszek, A+ energiaosztály, állítható termosztát, fehér, zajszint < 42 dBA |   | db | 50 |  |
|  26  | HŰTŐSZEKRÉNY 120 L (40 L fagyasztóval) | 120 literes, legalább 40 literes fagyasztórekesz, egyajtós, szabadon álló, megfordítható ajtónyitás, legalább 2 polc, ajtóbelsőn tároló rekeszek, A+ energiaosztály, állítható termosztát, fehér, zajszint < 42 dBA |   | db | 1 |  |
|  27  | HŰTŐSZEKRÉNY 200 L | 200 literes, legalább 20 literes fagyasztórekesz, egyajtós, szabadon álló, megfordítható ajtónyitás, legalább 3 állítható polc, ajtóbelsőn tároló rekeszek, A+ energiaosztály, állítható termosztát, fehér, zajszint < 42 dBA |   | db | 20 |  |
|  28  | HŰTŐSZEKRÉNY 80 L |  80 literes, egyajtós, cserélhető jobb- bal oldali nyitás, szabadon álló, A+ energiaosztály, fagyasztó nélküli, legalább 2 polcos, automatikus leolvasztású,állítható termosztát, fehér |   | db | 11 |  |
|  29  | HŰTŐSZEKRÉNY 80 L (15 L fagyasztó) |  80 literes, legalább 15 literes fagyasztórekesszel, egyajtós, cserélhető jobb- bal oldali nyitás, szabadon álló, A+ energiaosztály, legalább 2 polcos, automatikus leolvasztású,állítható termosztát, fehér, zajszint < 42 dBA |   | db | 21 |  |
|  30  | KÁVÉFŐZŐ I. | Eszpresszó automata kávéfőző, víztartály: 1,7 liter, Hálózati adat: 1250 W (230V/50Hz) szemes kávétartály: 350 g, felhasznált kávé 6-9 g/adag, vízpumpa: 15 bar, súly: 8,5 kg, zaccfiók: 10 zaccpogácsa, teljesítmény: 50 adag/nap (Saeco Spidem) |   | db | 1 |  |
|  31  | KÁVÉFŐZŐ II. | Eszpresszó kávéfőző, teljesítmény: 1050-1200 W, 2-6 személyes adagok főzésére alkalmas, skálázott üveg kiöntő edénnyel, gőzfúvófej, műanyag burkolat,  |   | db | 12 |  |
|  32  | KÁVÉFŐZŐ III. | Eszpresszó kávéfőző, teljesítmény: 800 W-1000 W, 2-6 személyes adagok főzésére alkalmas, skálázott üveg kiöntő edénnyel, csúszásmentes talppal, műanyag burkolat,  |   | db | 27 |  |
|  33  | KÁVÉFŐZŐ IV. | Fekete- Ezüst kivitel, Kapacitás:4 személy, Biztonsági szelep, Gőzkapcsoló, Működést jelző fény, Vákuumcső: tejmelegítéshez, tejhabosításhoz, könnyen tisztítható, teljesítmény: 750 W |   | db | 8 |  |
|  34  | KÁVÉFŐZŐ V. | Kávé- és teafőző, teljesítmény: 1800-2000 W, kávé intenzitás állító, gőzfúvófej, kávé és tea kiöntőt tartalmaz, műanyag/fém burkolatok |   | db | 19 |  |
|  35  | KÁVÉFŐZŐ VI. |  Kapacitás:4 személy, Biztonsági szelep, Gőzkapcsoló, Működést jelző fény, Vákuumcső: tejmelegítéshez, tejhabosításhoz, könnyen tisztítható, teljesítmény: 750 W |   | db | 1 |  |
|  36  | KÁVÉFŐZŐ VII. | Teljesítmény: 1800 W, 3,5 Bar nyomás, Habosító funkció cappuccino készítéshez, Biztonsági rendszer nyomás szivárgás ellen, Állítható gőzölési funkció, Kávé intenzitás beállító, Melegen tartó tálca, Kávékiöntőt tartalmaz, 4 csésze eszpresszót készít, egyszerű tisztítás. |   | db | 14 |  |
|  37  | KENYÉRPIRÍTÓ | Két szeletes, cipó, zsemle pirítás/ melegítés, állítható pirítási idő, automata és kézi kikapcsolás, morzsatálca, kiolvasztási funkció, működést jelző fény |   | db | 42 |  |
|  38  | KÉZSZÁRÍTÓ | Falra szerelhető, teljesítmény:1500W, automata érintésnélküli indítás és leállítás |   | db | 3 |  |
|  39  | LÉGHŰTŐ | Üzemmódok: hűtés, párásítás, tisztítás, elektronikus vezérlés, 3 ventillátor sebesség,kapcsolható automata légterelés, kerekeken gördül, időzítő funkció / levegőszűrő,légáram: 600m3/h, 10 L víztartály, jégtartály a hatékonyabb hűtéshez,kis fogyasztás, halk működés |   | db | 4 |  |
|  40  | LÉGHŰTŐ-FŰTŐ KÉSZÜLÉK | Üzemmódok: hűtés, párásítás, tisztítás, elektronikus vezérlés, 3 ventillátor sebesség,kapcsolható automata légterelés, távirányító, fűtés teljesítmény: 2000 W, kerekeken gördül, időzítő funkció / levegőszűrő,légáram: 600m3/h,10 literes víztartály, jégtartály a hatékonyabb hűtéshez, halk működés |   | db | 13 |  |
|  41  | MERÜLŐFORRALÓ | Merülőforraló, teljesítmény 700-1000 W, rozsdamentes acél+ műanyag nyél 230 V |   | db | 5 |  |
|  42  | MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 17-20 L | Kapacitás: 17 - 20 liter, mikrohullámú teljesítmény: min. 600 W, legalább 4 teljesítmény fokozat, kiolvasztó funkció, min. 30 perces időzítő, üveg forgótányér |   | db | 29 |  |
|  43  | MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 20L  | Kapacitás: 20 L, mikrohullámú teljesítmény: 700 W, 6 teljesítmény fokozat,kiolvasztó funkció, 30 perces időzítő, főzés végét jelző hang, üveg forgótányér |   | db | 25 |  |
|  44  | MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 23L  | Digitális vezérlés, kapacitás: 23 L, mikrohullámú teljesítmény: 700 W, grill teljesítmény: 1000 W, tömeg/idő alapú kiolvasztás, 95 Perces időzítő, 8 előre beállított funkció, gyerekzár |   | db | 5 |  |
|  45  | MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 25L  | Digitális vezérlés, kapacitás:25 L, mikrohullámú teljesítmény: 900 W, grill teljesítmény:1000W, tömeg/idő alapú kiolvasztás, 95 perces időzítő, 8 előre beállított funkció, gyerekzár, festett acél belső felület |   | db | 15 |  |
|  46  | MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 28L  | Digitális vezérlés, kapacitás: 28 L, mikrohullámú teljesítmény: 900 W, grill teljesítmény: 1000 W, tömeg/idő alapú kiolvasztás, 60 perces időzítő, 8 előre beállított funkció, gyerekzár, speciális fekete hőálló bevonat |   | db | 5 |  |
|  47  | MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ, DIGITÁLIS 20L  | Digitális vezérlés, kapacitás: 20 L, mikrohullámú teljesítmény: 700 W, grill teljesítmény: 900W, tömeg/idő alapú kiolvasztás, 95 perces időzítő, 6 előre beállított funkció, gyerekzár |   | db | 14 |  |
|  48  | PÁRÁSÍTÓ ÁLLÓ VENTILÁTOR I. | Méret: 16" (40,6cm), legalább 3 sebességfokozat, távirányító, legalább 4 órás programozhatóság, min. 4 literes víztartály, mint. 380 ml/h párásítás,párásító és ventilátor külön is használható, vízpermetezés, hűtés, párásítás és portalanítás,teljesítmény: 75 W, állítható permet mennyiségvízjelző biztonsági rendszer, energiatakarékos üzemmód |   | db | 3 |  |
|  49  | PÁRÁSÍTÓ ÁLLÓ VENTILÁTOR II. | Méret: 26" (65cm), 3 sebességfokozat, 36 L víztartály, 8 óra működés / 1 tartály,oszcillálás 90º, állítható ventilátor dölés szög: 30º,vízpermetezés, hűtés, párásítás és portalanítás, teljesítmény: max. 230 W, hőmérséklet csökkenés 4-8ºC,kül- és beltéren használható, működési terület 30-50m2 |   | db | 3 |  |
|  50  | PORZSÁK NÉLKÜLI KÉZI PORSZÍVÓ I. | teljesítmény: 1000 W, ciklonos, többszintes szűrőrendszer, HEPA szűrő, automata kábelfelcsévélés, légáram szabályozás a fogantyún, 1,5 literes portartály |   | db | 12 |  |
|  51  | PORZSÁK NÉLKÜLI KÉZI PORSZÍVÓ II. | teljesítmény: 900 W, higiénikus HEPA szűrőrendszer, 180º-ban forgó, rugalmas padlótisztító kefe, mosható, átlátszó 1,5 literes portartály, kettős vezérlés, 5m kábel, könnyű súlyú, keskeny kivitel. |   | db | 7 |  |
|  52  | SZENDVICSSÜTŐ I. | Szendvicssütő, 300-400 W, tapadásmentes bevonat, csúszásgátlós talpak, működést jelző fény, könnyen tisztítható |   | db | 2 |  |
|  53  | TEAFŐZŐ | 0,7-1 L-es űrtartalom, állandó teaszűrő, kivehető, melegen tartó funkció, üvegkanna |   | db | 31 |  |
|  54  | VASALÓ | Gőzölős vasaló, teljesítmény: 2000-2400 W, víztartály kapacitás 200-400 ml, kerámia talp, permetező funkció, fokozatmentes teljesítmény-állítás |   | db | 3 |  |
|  55  | VÍZFORRALÓ I. | Teljesítmény:2000W, Max.Űrtartalom:1.7l, 360˚-ban forog körbe, vezeték nélküli, 1 szűrős, külső vizszint jelzés, biztonsági fedőzár, túlmelegedés elleni védelem, Kiváló megvilágitás LED izzókkal, működés és készenléti kijelzőkkel, rejtett fűtőelemekkel |   | db | 38 |  |
|  56  | VÍZFORRALÓ II. | Teljesítmény: 2000-2300 W, víszintjelzős, vízkőszűrős, rejtett fűtőszál, vezeték nélküli kancsó, 4-6 literes térfogat |   | db | 14 |  |
|  57  | Y TORONYVENTILÁTOR | Méret: 29" (73,7cm), 3 sebességfokozat, időzítő funkció,kapcsolható automata vízszintes forgatás, teljesítmény: max. 55 W, kis helyigényű,halk működés (< 42 dB(A))könnyen összeilleszthető |   | db | 16 |  |
| összesen |  |  |  |  | 940 |  |