## 6. számú melléklet

**Egyéb nyilatkozat**

Az eljárás tárgya: **M1 metróvonal felsővezeték hálózaton munkavezeték csere, M1 metróvonal Mexikói úti járműtelep vészgomb rendszer bővítése**

Az eljárás száma: VB-21/16.

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy

* az Ajánlati felhívásban és annak valamennyi mellékletében, a szerződés tervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk az Ajánlattételi nyilatkozatban megadott ellenszolgáltatás ellenében,
* a beruházási diszpozícióban felsoroltakon kívül a munkavégzés során az érvényben lévő szabványoknak, előírásoknak megfelelünk, kiemelten:
* MSZ 2364 szabványsorozat: Létesítésre vonatkozó előírásoknak,
* MSZ HD 62 364 szabványsorozat: Létesítésre vonatkozó előírásoknak,
* 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak,
* nyertesség estén a beépítésre kerülő anyagok minősítéssel, teljesítmény nyilatkozattal fognak rendelkezni,
* tudomásul vettük, hogy a helyszíni kivitelezési munka csak a MILLFAV forgalmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást követően, a munkavégzési engedély birtokában kezdhető meg, ott csak az engedélyen feltüntetett személyek végezhetnek munkát. Az oktatáson való részvétel a Kivitelező felelős műszaki vezetőjének kötelező, aki a munkán fog dolgozni. Az Munkavédelmi oktatással kapcsolatban Megyeri Sándor – műszaki főmunkatárs (20/9216-557), illetve a Forgalmi oktatással kapcsolatban Tóth Imre – oktatási főmunkatárs (70-390-9877) tud bővebb információval szolgálni,
* tudomásul vettük, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a felelős műszaki vezetőnknek a munkavégzéshez szükséges ismeretekkel rendelkeznie kell és ezt igazolnia is kell tudnia,
* rendelkezünk a munkavezeték cseréhez, vészgomb rendszer bővítéséhez szükséges szerszámokkal és eszközökkel: kéziszerszámok,- fogók,- akkumulátoros csavarbehajtó, fúrógép – BIT készlettel, fúrószárakkal,- elektromos kézi csiszoló,- gyorsdaraboló,- pályakocsival, mely segítségével a földön összeszerelt felsővezeték lánc felhelyezhető a helyére, aminek segítségével a munkálatokhoz rendelkezésre álló idő alatt elvégezhetők,- áramvédő kapcsolóval ellátott hosszabbító csatlakozókkal,- vagy „Kalocsa szekrény” és hosszabbító csatlakozókkal.

……………………, 2016. év ................... hó ........ nap

 .....

 Ajánlattevő cégszerű aláírása