**1. sz. függelék**

**Műszaki leírás**

Az eljárás tárgya: Egy darab ajtózáró erő ellenőrző készülék beszerzése Combino járművekhez

Az eljárás száma: VB-88/16.

Készülékkel szemben támasztott követelmények:

* BIA CLASS 1/S vagy azzal egyenértékű készülék szoftverrel
* Üzemi ajtók záró erejének mérésére alkalmas.
* Akkus működés
* Effektív és csúcserő mérés.
* Rugóerő: 10N/mm
* Méréstartomány: 0-300 N
* Pontosság: +-10N
* Túlterhelés elleni védelem: Igen
* Méretek: mérőcella átmérője 100x115 mm
* Tömeg: kb. 2 kg
* Alkalmas legyen a mérési eredmények számszerű és grafikus megjelenítésére
* A mérési eredményeket tárolja.
* A mérési eredmények USB csatlakozón vagy Bluetooth-on keresztül számítógépre letölthetők legyenek.
* A kiértékelő szoftver a BKV Zrt. számítógépes hálózatra telepíthető legyen.