## 6. számú melléklet

**Egyéb nyilatkozat**

Az eljárás tárgya:

Földkábelek nyomvonal meghatározása térdiagnosztikai eszközökkel

Az eljárás száma: V-153/16.

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy

* az Ajánlati felhívásban és annak valamennyi mellékletében, a szerződés tervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a végleges egységáron,
* a felmért hálózat nyomvonal elemeinek a megrendelő általi áthelyezéséig, de maximum 10 évig terjedő ideig jótállást vállalunk,
* amennyiben a felmérés eredménye által meghatározott nyomvonal tengelyvonalától - a mérési eredmények pontatlanságából adódóan - 2 m-es távolságon kívül a felmért hálózatban közmű munkák során sérülés következik be, úgy annak javíttatása és a digitális adatbázis korrigálásának költsége a vállalkozót terheli. A felmért nyomvonal megrendelő általi megváltoztatása esetén az áthelyezett nyomvonali rész 2 m-s többlethosszáig a jótállás az újabb mérésig és a digitális adatbázis korrigálásának megtörténtéig megszűnik,
* tudomásul vesszük, hogy nyertességünk estén felelősek vagyunk azért, hogy a HÉV vonalakon az űrszelvények közelében, illetve az elsodrási határon belül dolgozók a 07/HÜIR/2015 – „a Vasúti Üzemeltetési igazgatóság, HÉV Üzemigazgatóság területén elsodrási határon belül munkát végzők munkavégzésének szabályozása” – rendelkezésben foglaltakat megismertük, illetve a részünkre előírt alábbi kompetenciákkal rendelkezünk:
  + az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet szerinti oktatás.
  + BKV Zrt. Munkavédelmi Szabályzatának oktatása.
* tudomásul vesszük, hogy amennyiben a mérésekhez feszültségmentesítés szükséges, úgy azt csak forgalom mentes időszakban, vagy vágányzárban feszültségmentesítés után lehet elvégezni (kb. 00:30 -03:30 között),
* mérésekhez az összes technikai eszközt illetve azok helyszínre juttatás az ajánlattevő feladata,
* tudomásul vesszük, hogy a feszültségmentesítést az Ajánlatkérő biztosítja,
* Felügyelet Ajánlatkérő részéről:

Ajánlattevő a BKV Zrt. hálózatán csak szakfelügyelet biztosításával végezhet munkát, melyet Ajánlatkérő térítésmentesen biztosít Ajánlattevő felé,

* Visszaigazolt, de nem teljesített felügyelet estén Ajánlattevőnek követelése Ajánlatkérő felé nem lehet.

……………………, 2016. év ................... hó ........ nap

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása