|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ártábla** | |  |
| **Sorszám** | **Feladat** | **Ajánlati ár (nettó Ft)** |
| 1. | Tervezés, engedélyezés |  |
| 2. | 2 db Dízelmotor 160-200 LE |  |
| 3. | 2 db hajtómű |  |
| 4. | 2 klt. távvezérlés és műszerezés |  |
| 5. | Erőátviteli alkatrészek (kuplung, kardántengely, tervezés során specifikálva) |  |
| 6. | Hajócsavarok ellenőrzése, szükség esetén javításuk vagy cseréjük |  |
| 7. | Motorszerelő munkák lézeres tengely vonalállítással |  |
| 8. | Csőszerelő munkák (a megnövekedett teljesítmény miatt a vízszekrényből kiépítésre kerül új külsővizes hűtőkör) |  |
| 9. | Villanyszerelő munkák |  |
| 10. | 2 db gépalap módosítás (lakatos munkák) előirányzat 300 kg |  |
| 11. | Dokkolás |  |
| 12. | 2 db hajócsavar le- és felszerelése |  |
| 13. | 2 db hajócsavartengely ki- és visszaszerelése, felszabályozás (feltételezve, hogy nem kell koptatót cserélni) |  |
| 14. | 2 db kormánylapát és szár ki- és visszaszerelése, felszabályozása |  |
| 15. | 2 db kormányszár persely és függesztő csapágyak cseréje |  |
| 16. | Tönkcső, töm szelence tisztítása, felszabályozása, tömítő zsinór cseréje |  |
| 17. | 2 klt. szerelési anyag |  |
| 18. | 1 db orrsugárkormány beszerelése - orrsugár kormány energia ellátása, és vezérlése a kormányállásból |  |
| 19. | Automata dokkoló berendezés beszerelése energia ellátása, és vezérlése a kormányállásból |  |
| **Összesen** |  |  |