**2./A számú melléklet**

**Ártábla**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Alkatrész megnevezése | Mennyiség/év | Egységár (Ft/darab) | Összesen (Ft) |
| 1. | Aknavilágítás izzó (Fót-Csomádi) | 3 |   |   |
| 2. | Jelző izzó (Fót-Csomádi) | 3 |   |   |
| 3. | Mágnes kapcsoló (Fót-Csomádi) | 3 |   |   |
| 4. | Ajtónyitó görgő (Kone Monospace) | 3 |   |   |
| 5. | Ajtónyító görgő (Budapestlift) | 1 |   |   |
| 6. | Ajtónyító görgő (Schindler) | 4 |   |   |
| 7. | Ajtónyító görgő (Ganz-Mávag) | 3 |   |   |
| 8. | Ajtó vezető papucs (Kone Monospace) | 3 |   |   |
| 9. | Ajtóvezető papucs (Budapestlift) | 1 |   |   |
| 10. | Ajtóvezető papucs (Eurolift) | 1 |   |   |
| 11. | Ajtóvezető papucs (Schindler) | 4 |   |   |
| 12. | Ajtóvezető papucs (Ganz-Mávag) | 3 |   |   |
| 13. | Ellensúly csúszó betét (Kone Monospace) | 2 |   |   |
| 14. | Fülke csúszó betét (Kone Monospace) | 2 |   |   |
| 15. | Akkumulátor a hangkapcsolathoz (Kone Monospace) | 2 |   |   |
| 16. | Hívógomb (Kone Monospace) | 3 |   |   |
| 17. | Fényfüggöny (Kone Monospace) | 3 |   |   |
| 18. | Akkumulátor a mentéshez (Thyssen Isis) | 3 |   |   |
| 19. | Akkumulátor a hangkapcsolathoz (Thyssen Isis) | 2 |   |   |
| 20. | Ajtónyitó görgő (Thyssen Isis) | 5 |   |   |
| 21. | Ajtónyító görgő (Eurolift) | 1 |   |   |
| 22. | Ellensúly csúszó betét (Thyssen Isis) | 5 |   |   |
| 23. | Ellensúly csúszó betét (Budapestlift) | 3 |   |   |
| 24. | Ellensúly csúszó betét (Eurolift) | 1 |   |   |
| 25. | Ellensúly csúszó betét (Schindler) | 3 |   |   |
| 26. | Ellensúly csúszó betét (Ganz-Mávag) | 3 |   |   |
| 27. | Fülkecsúszó betét (Thyssen Isis) | 4 |   |   |
| 28. | Hívógomb (Thyssen Isis) | 4 |   |   |
| 29. | Ajtóhajtás panel (Thyssen Isis) | 4 |   |   |
| 30. | Fényfüggöny (Thyssen Isis) | 4 |   |   |
| 31. | Fülkevilagitás (Thyssen Isis) | 4 |   |   |
| 32. | LED világítás a kabinban | 3 |   |   |
| 33. | Ajtó vezető papucs (Thyssen Isis) | 4 |   |   |
| 34. | Ajtófüggesztő görgő (Eurolift) | 1 |   |   |
| 35. | Ajtófüggesztő görgő (Budapestlift) | 1 |   |   |
| 36. | Ajtófüggesztő görgő (Schindler) | 4 |   |   |
| 37. | Ajtófüggesztő görgő (Ganz-Mávag) | 3 |   |   |
| 38. | Ajtó ellensúlybovden (Budapestlift) | 1 |   |   |
| 39. | Ajtó ellensúlybovden (Eurolift) | 1 |   |   |
| 40. | Ajtó ellensúlybovden (Schindler) | 1 |  |  |
| 41. | Ajtó ellensúlybovden (Ganz-Mávag) | 1 |  |  |
| 42. | Kabinvezető csúszó (Budapestlift) | 3 |  |  |
| 43. | Kabinvezető csúszó (Eurolift) | 1 |  |  |
| 44. | Kabinvezető csúszó (Schindler) | 1 |  |  |
| 45. | Kabinvezető csúszó (Ganz-Mávag) | 3 |  |  |
|  | **összesen** |  |  |  |

**2./B. sz. melléklet**

**Ártábla**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Felvonó** **beépítés helye,** **típus, teherbírás** | **Felvonók** **típusa****megnevezése** | **Beszálló-****helyek** **száma** | **Nyilvántartási** **szám** | **Üzembe** **helyezés** **éve** | **Karbantartás** **(Ft/1 alkalom)** | **Karbantartás** **12 hónapra** **összesen (Ft)** | **Vállalt hiba** **megállapítási idő** **javítás esetén** |
| 1 | Újpest Központ  | Fót-Csomádi 500 | 2 | ÉMI 04-0568 | 1990 |   |   |   |
| 2 | Dózsa György út metróáll 1 000 kg | Fót-Csomádi BHE hidraulikus | 2 |  ÉMI 13-1459 | 1984 |   |   |   |
| 3 | Köér utca jtp. 500 kg | Fót-Csomádi 500 | 2 | ÉMI 10-0742 | 1981 |   |   |   |
| 4 | Kőbánya Kispest  | Kone Monospace | 2 | DF1 19-0413 | 2011 |   |   |   |
| 5 | Kőbánya Kispest  | Kone Monospace | 3 | DF1 19-0414 | 2011 |   |   |   |
| 6 | Kőbánya Kispest  | Kone Monospace | 2 | DF1 19-0415 | 2011 |   |   |   |
| 7 | Kőbánya Kispest  | Kone Monospace | 2 | DF1 19-0416 | 2011 |   |   |   |
| 8 | Kőbánya Kispest DF1 19-0704 | Kone Monospace | 2 | DF1 19-0704 | 2011 |   |   |   |
| 9 | Kőbánya Kispest  | Kone Monospace | 3 | DF1 19-0708 | 2011 |   |   |   |
| 10 | PF Stadion "A" 1 050 kg | Thyssen Isis | 2 | ÉMI 14-1411 | 2007 |   |   |   |
| 11 | PF Stadion "B" 1 050 kg | Thyssen Isis | 2 | ÉMI 14-1412 | 2007 |   |   |   |
| 12 | PF Stadion "C" 1 050 kg | Thyssen Isis | 2 | ÉMI 14-1413 | 2007 |   |   |   |
| 13 | PF Stadion "D" 1 050 kg | Thyssen Isis | 2 | ÉMI 14-1414 | 2007 |   |   |   |
| 14 | Pillangó utca bal 1 050 kg | Thyssen Isis | 3 | ÉMI 10-1405 | 2007 |   |   |   |
| 15 | Pillangó utca jobb 1 000 kg | Thyssen Isis | 2 |  ÉMI 10-1406 | 2007 |   |   |   |
| 16 | 1106 Bp. Fehér út 1/c irodaház 450 kg | HAFE személylift | 6 | 10-0391 | 1969 |   |   |   |
| 17 | 1106 Bp. Fehér út 1/c 280-as raktár 3 000 kg | Személyszállítós teherlift | 2 | 10-0397 | 1970 |   |   |   |
| 18 | 1103 Bp. Kőér u. 2/c Karbantartó épület 500 kg | Teherfelvonó | 2 | 10-0320 | 1981 |   |   |   |
| 19 | 1103 Bp. Kőér u. 2/c Vill.ber épület 500 kg | Teherfelvonó | 2 | 10-0205 | 1981 |   |   |   |
| 20 | Székház, Bp. VII Akácfa u. 15. körforgó felvonó | Magyar Felvonógyár | 12 beszálló,15 fülke | ÉMI 07-0007 | 1998 |   |   |   |
| 21 | Székház, Bp. VII Akácfa u. 15. személyfelvonó | Budapestlift M73/90 | 6 | ÉMI 07-0006 | 1990 |   |   |   |
| 22 | Székház, Bp. VII Kertész u. 10. személyfelvonó | Eurolift | 5 | ÉMI 07-0176 | 1993 |   |   |   |
| 23 | Székház, Bp. VII Kertész u. 14. személyfelvonó | Budapestlift  | 5 | ÉMI 07-0177 | 1992 |   |   |   |
| 24 | Székház, Bp. VII Akácfa u. 15. teherfelvonó | Schindler 1600C41301400x2400 | 7 | ÉMI 07-1162 | 2005 |   |   |   |
| 25 | Székház, Bp. VII Akácfa u. 18. iratszállító felvonó 200 kg | SzegedLift Kft S.K. 6. 150. A1 | 2 | ÉMI 07-0965 | 2007 |   |   |   |
| 26 |  Bp. VIII. Szabó Ervin tér 2.A oldal személyfelvonó | GANZ- MÁVAG MOZDONY-VAGON és GÉPGYÁR | 8 | ÉMI 08-0669 | 1977 |   |   |   |
| 27 |  Bp. VIII. Szabó Ervin tér 2. B oldal személyfelvonó | GANZ- MÁVAG MOZDONY-VAGON és GÉPGYÁR | 8 | ÉMI 08-0403 | 1980 |   |   |   |
| 28 |  Bp. VIII. Szabó Ervin tér 2. A oldal teherfelvonó | GANZ- MÁVAG MOZDONY-VAGON és GÉPGYÁR | 7 | ÉMI 08-0667 | 1977 |   |   |   |
| 29 |  Bp. VIII. Szabó Ervin tér 2. B oldal teherfelvonó | GANZ- MÁVAG MOZDONY-VAGON és GÉPGYÁR | 7 | ÉMI 08-0798 | 1980 |   |   |   |
| 30 | Kelenföld kocsiszín – 1115 Bp. Bartók Béla út 137.o /300 kg teherbírású felvonó | Magyar Felvonógyár | 2 | 11-0600 | 1962 |   |   |   |
| 31 | Bp., III. Pomázi út 15. (Óbuda Divízió) személyfelvonó, 500 kg teherbírású | Gép-és Felvonószerelő Váll. 6-1500 | 5 | 03-0054 | 1970 |   |   |   |
| 32 | Bp., XI. Hamzsbégi út 55-57. (Kelenföld Divízió - autóbusz garázs, anyagraktár), teherfelvonó, 500 kg teherbírású | AL126-6/24D | 2 | 11-1558 | 1981 |   |   |   |
| 33 | Bp., XI. Hamzsbégi út 55-57. (Kelenföld Divízió - garázs területe), teherfelvonó, 500 kg teherbírású | BHE-500 | 2 | 11-0658 | 1986 |   |   |   |
| 34 | Bp., X. Zách u. 8. (Trolibusz Divízió - Kőbányai Autóbusz-Trolibusz Szolg.), teherfelvonó, 500 kg teherbírású | SZKT 1966 | 2 | 10-0311 | 1966 |   |   |   |
| 35 | Bp., XIX. Méta u. 39. Dél-Pest Divízió (FV/320/4 típusú) személyfelvonó, 320 kg teherbírású | Ganz 6472 | 4 | 19-0266 | 1984 |   |   |   |
| 36 |  1119 Bp. Gyergyótölgyes u.2. "K" ép. Torony1  | NYÍRLIFT | 9 | 11-2600 | 2011 |   |   |   |
| 37 |  1119 Bp. Gyergyótölgyes u.2. "K" ép. Torony2  | NYÍRLIFT | 9 | 11-2601 | 2011 |   |   |   |
| 38 |  1119 Bp. Gyergyótölgyes u.2. "K" ép.  | NYÍRLIFT | 2 | 11-2602 | 2011 |   |   |   |
|  | Rezsióradíj: ………………..Ft (évi 50 órával számolva) összesen |  |  |  |  |  |  |  |
|  Mindösszesen: |   |   |   |   |   |   |   |

**Opciós árajánlat:**

* Biztosítani kell a felvonók üzemügyeletesi kötelezettségéből fakadó feladatok ellátását is a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 7.§. –a alapján. A felvonó vészhelyzeti kommunikációjához biztosítani kell az online összeköttetés kiépítését a megfelelő 24 órás diszpécserszolgálat működésével együtt. A felvonóban rekedtek mentését az előírt 30 percen belül biztosítani kell. A mentést elősegítő-, beépítésre kerülő műszaki berendezések bérleti díj konstrukciójára felvonónkénti egységárat kérünk.

**Erre a tételre egyösszegű ajánlati árat kér az ajánlatkérő meghatározni, mely valamennyi felvonóra vonatkozóan kerül meghatározásra. …………………….Ft/év**

* A szerződéskötéstől számított 4 hónapon belül (ezt követően évente) a következő szempontú kockázatfelmérést kell dokumentáltan elvégeznie a szolgáltatónak, melyet a megrendelő részére (szerkeszthető változatban) elektronikusan és nyomtatott formátumban is átad.

**Erre a tételre egyösszegű ajánlati árat kér az ajánlatkérő meghatározni, mely valamennyi felvonóra vonatkozóan kerül meghatározásra. …………………….Ft/alkalom**