**2./A SZÁMÚ MELLÉKLET**

**Ártábla**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alkatrész megnevezése** | **Mennyiség/év** | **Egységár(Ft/db)** | **Összesen (Ft)** |
| Ajtó függesztő görgő | 3 |   |   |
| Ajtónyitó görgő | 3 |   |   |
| Ajtóvezető papucs | 3 |   |   |
| Ajtó ellensúlybóvden | 3 |   |   |
| Kabinvezető csúszó | 2 |   |   |
| Ellensúly vezető csúszó | 2 |   |   |
| UPS a motorhoz 1500 Watt nem VA. | 1 |   |   |
| UPS a vezérléshez 2000VA | 1 |   |   |
| EOS akkumulátor | 1 |   |   |
| Nyomógomb Schaefer VB42 minden fajtából, vandalizmus esetére | 6 |   |   |
| Kijelző Schaefer TFT 480, vandalizmus esetére | 3 |   |   |
| Kijelző Schaefer TFT 640, vandalizmus esetére | 3 |   |   |
| Védő üvegfelület, a kijelző és kártyaolvasó rendszerhez, vandalizmus esetére | 3 |   |   |
| 2 morzés 24V-os relé | 3 |   |   |
| 4 morzés 24V-os relé | 3 |   |   |
| LC1D kontaktor | 1 |   |   |
| LED világítás kabinban | 3 |   |   |
|   |   | **Összesen:** |  |

 **2./B SZÁMÚ MELLÉKLET**

**Ártábla**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Felvonó** **beépítés helye,** **típus, teherbírás** | **Felvonók** **típusa****megnevezése** | **Beszálló-****helyek** **száma** | **Nyilvántartási** **szám** | **Üzembe** **helyezés** **éve** | **Karbantartás** **(Ft/1 alkalom)** | **Karbantartás** **12 hónapra** **összesen (Ft)** | **Vállalt hiba** **megállapítási idő** **javítás esetén** |
| 1 | Bp., Kelenföld | Wittur | 2 | ÉMI 11-2677 | 2014 |   |   |   |
| 2 | Bp., Kelenföld | Wittur | 2 | ÉMI 11-2678 | 2014 |   |   |   |
| 3 | Bp., XI. Tétényi út | Wittur | 4 | ÉMI 11-2628 | 2013 |   |   |   |
| 4 | Bp., XI. Tétényi út | Wittur | 4 | ÉMI 11-2629 | 2013 |   |   |   |
| 5 | Bp., XI. Bocskai út | Wittur | 3 | ÉMI 11-2630 | 2013 |   |   |   |
| 6 | Bp., XI. Bocskai út | Wittur | 3 | ÉMI 11-2631 | 2013 |   |   |   |
| 7 | Bp., XI. Bocskai út | Wittur | 2 | ÉMI 11-2632 | 2013 |   |   |   |
| 8 | Bp., XI. Bocskai út | Wittur | 2 | ÉMI 11-2633 | 2013 |   |   |   |
| 9 | Bp., XI. Móricz Zsigmond körtér | Wittur | 8 | ÉMI 11-2640 | 2013 |   |   |   |
| 10 | Bp., XI. Móricz Zsigmond körtér | Wittur | 8 | ÉMI 11-2641 | 2013 |   |   |   |
| 11 | Bp., XI. Szent Gellért tér | Wittur | 5 |  ÉMI 11-2642 | 2013 |   |   |   |
| 12 | Bp., XI. Szent Gellért tér | Wittur | 5 |  ÉMI 11-2643 | 2013 |   |   |   |
| 13 | Bp., XI. Szent Gellért tér | Wittur | 2 |  ÉMI 11-2644 | 2013 |   |   |   |
| 14 | Bp., XI. Szent Gellért tér | Wittur | 2 | ÉMI 11-2645 | 2013 |   |   |   |
| 15 | Bp., Fővám tér | Wittur | 6 | ÉMI 09-1636 | 2013 |   |   |   |
| 16 | Bp., Fővám tér északi | Thyssen | 2 |  ÉMI 09-1520 | 2013 |   |   |   |
| 17 | Bp., Fővám tér déli | Thyssen | 3 | ÉMI 09-1521 | 2013 |   |   |   |
| 18 | Bp., Kálvin tér | Wittur | 2 |  ÉMI 09-1659 | 2013 |   |   |   |
| 19 | Bp., Kálvin tér | Wittur | 2 | ÉMI 09-1660 | 2013 |   |   |   |
| 20 | Bp., Kálvin tér | Wittur | 3 |  ÉMI 09-1661 | 2013 |   |   |   |
| 21 | Bp., Kálvin tér | Wittur | 3 | ÉMI 09-1662 | 2013 |   |   |   |
| 22 | Bp., VIII. Rákóczi út | Wittur | 3 | ÉMI 08-1617 | 2013 |   |   |   |
| 23 | Bp., VIII. Rákóczi út | Wittur | 5 | ÉMI 08-1618 | 2013 |   |   |   |
| 24 | Bp., Népszínház utca | Wittur | 5 | ÉMI 08-1635 | 2013 |   |   |   |
| 25 | Bp., Népszínház utca | Wittur | 5 | ÉMI 08-1636 | 2013 |   |   |   |
| 26 | Bp., Keleti pu.  | Wittur | 3 | ÉMI 07-0988 | 2014 |   |   |   |
| 27 | Bp., Keleti pu. | Wittur | 3 |  ÉMI 07-0989 | 2014 |   |   |   |
| 28 | Bp., Keleti pu. | Nyírlift | 2 | ÉMI 08-1543 | 2014 |   |   |   |
| 29 | Bp., Keleti pu. | Nyírlift | 2 | ÉMI 08-1544 | 2014 |   |   |   |
| **Rezsióradíj: ………………..Ft (évi 50 órával számolva) összesen:** |  | ---- |
|  **Mindösszesen (Ft):** |         |

**Opciós árajánlat:**

* Biztosítani kell a felvonók üzemügyeletesi kötelezettségéből fakadó feladatok ellátását is a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 7.§. –a alapján. A felvonó vészhelyzeti kommunikációjához biztosítani kell az online összeköttetés kiépítését a megfelelő 24 órás diszpécserszolgálat működésével együtt. A felvonóban rekedtek mentését az előírt 30 percen belül biztosítani kell. A mentést elősegítő-, beépítésre kerülő műszaki berendezések bérleti díj konstrukciójára felvonónkénti egységárat kérünk.

**Erre a tételre egyösszegű ajánlati árat kér az ajánlatkérő meghatározni, mely valamennyi felvonóra vonatkozóan kerül meghatározásra. …………………….Ft/év**

* A szerződéskötéstől számított 4 hónapon belül (ezt követően évente) a következő szempontú kockázatfelmérést kell dokumentáltan elvégeznie a szolgáltatónak, melyet a megrendelő részére (szerkeszthető változatban) elektronikusan és nyomtatott formátumban is átad.

**Erre a tételre egyösszegű ajánlati árat kér az ajánlatkérő meghatározni, mely valamennyi felvonóra vonatkozóan kerül meghatározásra. …………………….Ft/alkalom**