**Műszaki leírás**

Műszaki követelmények:

Vezeték nélküli hangrögzítő rendszer teremhangosítással, mely 470 MHz – 694 MHz közötti frekvenciatartományban képes működésre. Az eszközök egy rackbe kerülnének beépítésre. A rendszer üzemeltetése során egy időben 12 db marokmikrofon használata legyen biztosított. A rendszernek további bővíthetőséggel kell rendelkeznie. A hangrögzítő rendszer mellett külső helyszínen történő hangosítás megoldásához kiegészítő technikai eszközök szükségesek.

* 4db marokmikrofon (Sennheiser EW 135 G3 516-558 MHz vagy azzal egyenértékű)
* 4db marokmikrofon (Sennheiser EW 135 G3 566-608 MHz vagy azzal egyenértékű)
* 4db marokmikrofon (Sennheiser EW 135 G3 626-668 MHz vagy azzal egyenértékű)
* 12db asztali mikrofonállvány
* 4db hangfal
* 2db fejhallgató + erősítő
* állvány
* min. 24 csatornás + további bővíthetőség
* túlfeszültség ellen védett elosztó
* rack + kábelek
* feedback
* splitter
* keverő + keret
* egyéb a rendszer működéséhez szükséges eszközök

Kiegészítő technikai eszközök:

* 1db marokmikrofon (Sennheiser EW 135 G3 516-558 MHz vagy azzal egyenértékű)
* 1db marokmikrofon (Sennheiser EW 135 G3 626-668 MHz vagy azzal egyenértékű)
* 1db marokmikrofon (Sennheiser AVX 1,9 GHz vagy azzal egyenértékű)
* 3db mikrofonállvány
* 4db hangfal + 4db táska
* 4db állvány
* feedback
* splitter
* rack + kábelek
* túlfeszültség ellen védett elosztó
* kábeltáska
* kábeldobos hosszabbító IP44
* egyéb a rendszer működéséhez szükséges eszközök