*2. számú melléklet*

**Metró sínpálya alátámasztó alaplemezek korrózióvédő bevonatokkal való ellátása**

 **Ajánlati ár táblázat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Tervezett Éves igény (db)** | **Nettó egységár (db/Ft)** | **Nettó összérték** |
| Cink-foszfátos alapra felhordott korrózióvédő-inhibitoros kétkomponensű epoxigyanta alap-rétegből és kétkomponensű epoxigyanta fedőrétegből álló bevonatrendszer alkalmazása | 2 000 |  |   |
| EN ISO 1461 szerinti tüzihorganyzott alaprétegből és száraz, rugalmas korrózióvédő-filmből álló duplex bevonatrendszer alkalmazása | 2 000 |   |   |
| Egyrétegű, fluorpolimer-bázisú bevonatrendszer korrózióvédő- és kenőtulajdonsággal alkalmazása | 2 000 |   |   |
|   | **Összesen :** |   |