**Műszaki Diszpozíció**

A BKV Zrt. villamos vonalain történő különféle rakodási, valamint karbantartási és fenntartási munkák elvégzése, és az ehhez szükséges földmunkagépek, daruk, valamint a megfelelő kezelő személyzet biztosítása.

A gépekkel a vasúti vágányzónában a zúzottkő ágyazat, aljak, sínek, kitérőalkatrészek szállítását, ágyazatprofil kialakítást, vízelvezető rendszerek (árkok, szivárgók) tisztítását, profilozását kell megoldani. A vágányokon kívül, rakterületeken, telephelyeken zúzottkő, aljak, sínek, kitérőalkatrészek, egyéb nehéz anyagok rakodása depóniába, közúti, vagy vasúti szállítóeszközre, illetve területrendezési munkák elvégzése a feladat. A munkahelyi irányítás a Megrendelő feladata. Az igényelt rakodógép és kezelőszemélyzete, a megrendelést követően legkésőbb 3 napon belül, igény szerint munkaszüneti napokon is, illetve éjszaka is rendelkezésre kell, hogy álljon.

Az igényelt gép és kezelőszemélyzete, a megrendelést követően legkésőbb 3 napon belül, igény szerint munkaszüneti napokon is, illetve éjszaka is rendelkezésre kell, hogy álljon. A teljesítés határideje esetenként változó, a megrendelt munka függvénye.