## számú függelék

**Műszaki leírás**

„Aljcserélő kanál beszerzése”

Az aljcserélő kanál LIEBHERR A 900C ZW típusú vágányon járó gumikerekes forgó-kotró géphez kerül beszerzésre.

**A beszerzendő használt aljcserélő műszaki adatai:**

* Hidraulikus aljfogóval szerelt cserélő eszköz.
* Ágyazati anyag kitermelésére és vágányzónából történő kiemelésre alkalmas kanál.
* Az eszköz gyártási éve: min. 2012
* Tömeg: min. 1200 kg
* Szélesség: min. 2800 mm
* Magasság: min. 850 mm
* Nyomtáv: 1435 mm
* Általános műszaki állapot: min. 4 (jó)

Gyári dokumentáció szükséges. A rajzon jól azonosítható méretekkel a deformáció, kopás, hiányzó alkatrész meghatározásához.

Az eltéréseket, hibákat dokumentálni kell a javított helyek jelölésével és a javítás technológiájával.

Értékelésre kerülő műszaki többlet:

* Állítható kitermelési mélység görgős sínre támaszkodó távtartóval.
* Leszerelhető sínszálakon kívüli kanálrész.