## számú függelék

**Műszaki leírás**

**„Három darab digitális futómű beállító berendezés szállítása”**

A berendezés legyen képes a BKV Zrt. által üzemeltetett autóbuszok futóműveinek mérésére és a mért adatok elektronikus naplózására.

A Szállítónak kell elvégeznie a berendezés telepítését és beüzemelését, valamint a használathoz szükséges oktatást kell tartania az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság 4 Divíziójánál 4-4 fő részére.

A berendezés műszaki specifikációi az alábbiak:

* A leszállított konfigurációban alkalmas a BKV Zrt. által üzemeltetett szóló és csuklós autóbuszok futóműveinek mérésére.
* Vezeték nélküli, digitális mérőfejek.
* Mobilis műszerállvány teljes felszereltséggel.
* Grafikus megjelenítő felület, monitor.
* Komplett számítógép, színes nyomtató.
* Billentyűzet és egér.
* Kormánytámasz.
* Féktámasz.
* Mechanikus forgózsámoly.
* Operációs rendszer és a mérést irányító, gépjármű adatbázissal rendelkező, magyar nyelvű szoftver.
* Tárolható, visszakereshető mérések.
* Helyszíni beüzemelés, a kezelő személyzet oktatása.

Egyéb teljesítési feltételek:

* A terméket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védett, zárható csomagolásban kell leszállítani a Megrendelő részére.
* A termék beszállítása a megrendelő részére az Ajánlattevő feladata.

Mennyiségi átvétel módja: A teljesítés helyére történő szállítás alkalmával átvételkor mennyiségi és műszaki állapot szempontjából történő megvizsgálás.

Minőségi átvétel módja: Amennyiben a mennyiségi átvétel és műszaki állapot szempontból történő megvizsgálás során eltérések, hibák, hiányosságok mutatkoznak, úgy az eltéréseket, hibákat, hiányosságokat a felek jegyzőkönyvben rögzítik. Az eltérések, hibák, hiányosságok szerződésszerű kijavítása, pótlása után állítható ki Teljesítési igazolás.

Jótállás elvárt időtartama: Ajánlattevő köteles a teljesítésre vonatkozóan az átvételtől számított minimum 12 hónap, teljes körű jótállást vállalni. A termék jótállási időn belüli meghibásodása esetén jótállás érvényesítésekor, illetve hibás teljesítés esetén a termék térítésmentes elszállítása, valamint visszaszállítása az Ajánlatkérő részére az Ajánlattevő feladata. A jótállási idő alatt történt meghibásodás esetén a jótállás időtartama a cserélt alkatrészre újból kezdődik.